Resumo de Materiais (Moldados in Loco)

Pavimento	Elemento	Peso do aço
+10 % (kg)	Volume de
concreto (m³)	Área de forma
(m²)	Consumo de
aço (kg/m³)	Peso treliças
 (kg)	
Nivel  1229 - nicho	Vigas	0.0	0.0	0.0	0.0	 	
	Pilares	23.9	0.4	3.0	64.4	 	
	Total	23.9	0.4	3.0	64.4	0.0	
Nivel 1179-Cob. da arquib. existente	Vigas	0.0	0.0	0.0	0.0	 	
	Pilares	213.6	2.3	14.5	91.2	 	
	Total	213.6	2.3	14.5	91.2	0.0	
Nivel 9,0 - nincho	Vigas	0.0	0.0	0.0	0.0	 	
	Pilares	194.6	2.4	21.8	82.0	 	
	Total	194.6	2.4	21.8	82.0	0.0	
Nivel 8,50 - Pilar da Quadra	Vigas	2587.5	26.7	194.0	96.8	 	
	Pilares	6352.5	56.2	429.4	113.1	 	
	Total	8940.0	82.9	623.4	107.8	0.0	
Nivel  4,25 PA - Travamento	Vigas	2698.0	28.3	201.9	95.3	 	
	Pilares	618.3	3.6	22.1	173.2	 	
	Total	3316.3	31.9	224.0	104.0	0.0	
Nivel 0,20 PA Quadra	Vigas	2027.5	18.1	168.3	112.3	 	
	Pilares	998.7	8.7	66.3	115.1	 	
	Fundações	395.4	16.4	57.9	24.1	 	
	Total	3421.6	43.1	292.4	79.3	0.0	

Aço	Diâmetro
(mm)	Quantidade + 10 % (Barras)	
		Vigas	Pilares	Fundações	Total	
CA50	6.3	55	312	2	369	
CA50	8.0	130	212	12	354	
CA50	10.0	116	13	12	141	
CA50	12.5	67	39	3	109	
CA50	16.0	96	85	 	181	
CA50	20.0	55	123	 	178	
CA60	5.0	 	 	 	 	

Aço	Diâmetro
(mm)	Peso + 10 % (kg)	
		Vigas	Pilares	Fundações	Total	
CA50	6.3	155.5	906.1	4.6	1066.2	
CA50	8.0	611.2	998.3	55.6	1665.1	
CA50	10.0	843.4	91.9	88.5	1023.8	
CA50	12.5	753.1	421.4	34.6	1209.1	
CA50	16.0	1799.3	1592.1	 	3391.5	
CA50	20.0	1601.9	3620.2	 	5222.1	
CA60	5.0	1548.5	771.6	212.1	2532.3	

  	Vigas	Pilares	Fundações	Total	
Peso total
+ 10% (kg)	CA50	5764.5	7630.1	183.2	13577.8	
	CA60	1548.5	771.6	212.1	2532.3	
	Total	7313.0	8401.7	395.4	16110.1	
Volume concreto (m³)	C-30	73.1	73.5	16.4	163.0	
Área de forma (m²)	564.2	557.1	57.9	1179.2	
Consumo de aço (kgf/m³)	100.0	114.3	24.1	98.8	

 Resumo de Materiais (Pré-Moldados)

Pavimento	Elemento	Peso do aço
+10 % (kg)	Volume de
concreto (m³)	Área de forma
(m²)	Consumo de
aço (kg/m³)	Peso treliças
 (kg)	
Nivel  1229 - nicho	Lajes PM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nivel 1179-Cob. da arquib. existente	Lajes PM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nivel 9,0 - nincho	Lajes PM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nivel 8,50 - Pilar da Quadra	Lajes PM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nivel  4,25 PA - Travamento	Lajes PM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nivel 0,20 PA Quadra	Lajes PM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Aço	Diâmetro
(mm)	Quantidade + 10 % (Barras)	
		Lajes PM	Total	

Aço	Diâmetro
(mm)	Peso + 10 % (kg)	
		Lajes PM	Total	

  	Lajes PM	Total	
Volume concreto (m³)	C-30	0.0		
Área de forma (m²)	 	 	
Consumo de aço (kgf/m³)	 	 	
*Os quantitativos dos materiais de capa e armaduras adicionais das lajes pré-moldadas estão considerados no Resumo de materiais - Moldado in loco